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Номинации: 
- Организация потребительского рынка и услуг, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам;

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов 
общественного здания 

	

	

	Наименование объекта
	

	Фактический адрес объекта
	

	Балансодержатель, владелец объекта
	

	Предоставляемые услуги

	

	Сотрудники, прошедшие инструктирование или обучение оказанию услуг для инвалидов
	(указать количество сотрудников)

	Паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг, согласованный с общественным объединением инвалидов
	(указать наличие Паспорта доступности)

	Наименование элементов объекта
	Норматив доступности
	Фактическая величина, наличие
	Рекомендации 
Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. ТЕРРИТОРИЯ (при наличии)

	Вход на территорию (при наличии ограждения)
	
	
	

	- ширина прохода, калитки 
	≥ 0,9 м
	
	

	- перепады высоты
	отсутствие
	
	

	Автостоянка посетителей (при наличии)
	
	
	

	Машино-места шириной не менее 3,5 м отмеченные знаком доступности
	наличие
	
	

	Путь к входу в здание 
	
	
	

	- ширина тротуара (пути движения):
	≥ 1,2 м
	
	

	- места отдыха 
	наличие
	
	

	Лестница (при наличии перепадов рельефа):
	
	
	

	- поручни 
	наличие
	
	

	- маркировка ступеней
	наличие
	
	

	Пандус (при наличии перепадов рельефа)
	
	
	

	- уклон
	≤10 %
	
	

	- поручни с двух сторон 
	наличие
	
	

	2. ЗДАНИЕ

	Крыльцо или  входная площадка
	
	
	

	- габариты площадки: ширина 
	≥ 1,8 х 1,5  м
	
	

	Лестница наружная*
	
	
	

	- маркировка ступеней
	наличие
	
	

	- поручни с двух сторон
	наличие
	
	

	Пандус наружный*
	
	
	

	- уклон
	≤ 10%
	
	

	- ширина марша (в чистоте)
	≥ 0,9м
	
	

	- поручни с  двух сторон
	наличие
	
	

	Наружный подъемник (вместо пандуса)*
	наличие
	
	

	Наружное вызывное устройство 
(при необходимости оказания помощи)
	
	
	

	Тамбур
	
	
	

	- глубина
	≥ 1,8 х1,5 м
	
	

	Дверной проем, ширина в свету (минимальный)
	≥ 0,85 м
	
	

	Порог наружный, внутренний, высота (масимальная)
	≤ 1,5 см
	
	

	Лестница на уровень 1-го этажа (при наличии)*
	
	
	

	- маркировка ступеней
	наличие
	
	

	- поручни с двух сторон
	наличие
	
	

	Пандус к лестнице на уровень 1-го этажа 
	
	
	

	-ширина марша
	≥ 0,9 м
	
	

	- уклон
	≤ 10 %
	
	

	- поручни с двух сторон
	наличие
	
	

	Пандус переносной (при необходимости)*
	наличие
	
	

	Подъемник для инвалидов (при необходимости)*
	
	
	

	- стационарный 
	наличие
	
	

	- мобильный 
	наличие
	
	

	Коридоры/холлы
	
	
	

	- ширина полосы движения 
	≥ 1,2 м
	
	

	- указатели направления движения, выхода
	наличие
	
	

	- информационные экраны, текстовые табло 
	наличие
	
	

	Информационно-справочные системы/службы
	наличие
	
	

	Тактильные таблички и мнемосхемы
	наличие
	
	

	Места отдыха и ожидания
	наличие
	
	

	Лестница, перепады высот на этаже 
	
	
	

	- контрастная маркировка ступеней, перепадов высот
	наличие
	
	

	- поручни с двух сторон 
	наличие
	
	

	Пандус внутренний на этаже (при наличии перепадов высоты)
	
	
	

	- ширина марша
	≥ 0,9 м
	
	

	- уклон
	≤ 10 %
	
	

	- поручни с двух сторон
	наличие
	
	

	Лестница межэтажная  (в зону оказания услуги)
	
	
	

	- маркировка ступеней
	наличие
	
	

	- поручни с двух сторон:
	наличие
	
	

	Указатели номера этажа на лестничной площадке, на поручнях лестниц
	наличие
	
	

	Лифт пассажирский,  кабина
	
	
	

	- длина х ширина
	≥ 1,4 х 1,2 м
	
	

	- ширина дверного проема
	≥ 0,8 м
	
	

	Указатели номера этажа напротив лифта 
	наличие
	
	

	Обслуживание через прилавок №
	
	
	

	Прилавок, стойка, окно, рабочая поверхность обслуживания, высота
	0,85 – 1,1 м
	
	

	Зона обслуживания перед рабочей поверхностью, габариты, габариты 
	≥ 1,2 х 0,9 м
	
	

	Проход вдоль или между рядами (торговыми витринами, столиками, стойками)
	≥ 1,2 м
	
	

	Проход  у расчетно-кассового аппарата
	≥ 1,2 м
	
	

	Столики, высота от пола до низа столешницы (при наличии столиков)
	≥ 0,67 м
	
	

	Примерочная (при наличии примерочных)
	≥1,65х1,8 м
	
	

	Покупательская тележка для инвалидов (при тележек для покупателей)
	наличие
	
	

	Специализированная зона обслуживания для инвалидов (при недоступности зон обслуживания)
	наличие
	
	

	Санузел для инвалидов (при наличии санузла для посетителей)
	наличие
	
	

	Знак доступности помещения 
	наличие
	
	

	Тактильная маркировка санузла
	наличие
	
	

	Ширина дверного проема 
	≥ 0,8 м
	
	

	Габариты кабины, длина
	≥ 1,8 м
	
	

	Габариты кабины, ширина
	≥ 1,65 м
	
	

	Опорные поручни
	наличие
	
	

	в т. ч. откидные со стороны пересадки на унитаз
	наличие
	
	

	Зона для пересадки с кресла-коляски сбоку от унитаза (ширина) 
	≥ 0,75 мм
	
	



[bookmark: _Hlk43555854]* При отсутствии функционального элемента, указанного в заголовке подраздела, в графе «Фактическая величина, наличие» указывается «отсутствует» или  «не требуется», а все строки подраздела удаляются
ВЫВОДЫ:

Объект доступен (или частично доступен) для инвалидов.

Обследование проводили
-
-
-
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